Качалка-балансир «КОРОВКИ»

Внешний вид изделия:
[image: Качалка-балансир «КОРОВКИ» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2330х480х860 мм
Размер зоны безопасности: 4330х2480 мм
Размер зоны приземления: 5330х3480 мм
Высота падения: 750 мм
Допустимое количество детей: 2 человека
Возрастные ограничения:  3 – 10 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/kachalka-balansir-korovki/

Комплектация: балансировочная балка – 1шт., сиденье «коровки» в сборе- 2 шт., основание с подшипниковым механизмом – 1 шт., опора – 2 шт, каучуковые амортизаторы – 2 шт. 

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
[bookmark: _GoBack] Балансировочная балка диаметром от 140 мм. Деревянные опоры диаметром от 140 мм. Глубина бетонирования опор в грунт 900-1000 мм. Сиденье «жуки» изготовлено из дерева акации диаметром от 160мм. Закреплены к балке саморезами из нержавеющей стали. Тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Основание с подшипниковым механизмом выполнено из металла, подшипниковый механизм состоит из двух подшипников закрытого типа и способен выдерживать нагрузку свыше 400 кг. Основание крепится к опорам с помощью усиленной шпильки М16, гайки со стопорным кольцом, закрыты травмобезопасными пластиковыми заглушками выполненными из полиамида.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Амортизаторы каучуковые, крепятся к низу балансировочной балки. 

Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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