Кроссфит. Лавка.

Внешний вид изделия:
[image: КРОССФИТ. ЛАВКА]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1600х300х400 мм
Размер зоны безопасности: 3600х2300 мм
Размер зоны приземления: 4600х3300 мм
Высота падения: 400 мм
Возрастные ограничения:  от 14 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/krossfit-lavka/

Комплектация: Деревянный столб -2шт, деревянная скамья – 2шт, полубревно-1шт.
 
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные столбы диаметром от 140 мм. Глубина бетонирования в грунт 800 мм. Полубревно диаметром от 200мм. Крепится к столбам  при помощи двух шурупов глухарей М10 в каждый столб. Соединение закрыто пластиковой заглушкой. Скамья  изготовлена из обрезных досок толщиной не менее50мм. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов.  Поверхность гладкая, безопасная. Скамья крепится к полубревну  при помощи саморезов из нержавеющей стали. 
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
[bookmark: _GoBack]Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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