Кроссфит. Скамья регулируемая под углом.

Внешний вид изделия:
[image: КРОССФИТ. СКАМЬЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОД УГЛОМ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1600х300х1000 мм
Размер зоны безопасности: 3600х2300 мм
Размер зоны приземления: 4600х3300 мм
Высота падения: 400 мм
Возрастные ограничения:  от 14 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
[bookmark: _GoBack]Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/krossfit-skamya-reguliruemaya-pod-uglom/

Комплектация: Деревянный столб -2шт, деревянная скамья – 1шт, регулируемая спинка в сборе – 1шт.
 
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные столбы диаметром от 140 мм. Глубина бетонирования в грунт 800 мм. Скамья диаметром от 160мм. Спинка изготовлена из обрезных досок толщиной не менее50мм. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов.  Поверхность гладкая, безопасная. Скамья крепится к столбам при помощи 2-х шурупов глухарей М10. Соединение закрыто пластиковой заглушкой. Спинка крепится к скамье при помощи саморезов из нержавеющей стали. 
Вся крепежная фурнитура имеет повышенный класс прочности.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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