Кроссфит. Скамья для пресса под углом.

Внешний вид изделия:
[image: КРОССФИТ. СКАМЬЯ ДЛЯ  ПРЕССА НАКЛОННАЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1530х880х810 мм
Размер зоны безопасности: 3530х2880 мм
Размер зоны приземления: 4530х3880 мм
Высота падения: 400 мм
Возрастные ограничения:  от 14 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
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Комплектация: деревянный столб  - 2шт, металлическая перекладина - 1шт, стенка – 1шт, скамья для пресса в сборе – 1шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные столбы диаметром от 140 мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм. Настил скамьи для пресса изготовлен из обрезной доски сечением не менее 50мм. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. 
Каркас скамьи для пресса изготовлен из стальной профильной трубы 50х25. Закреплены к столбам саморезами из нержавеющей стали.
Вся крепежная фурнитура имеет повышенный класс прочности.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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