ИГРА С ПЕСКОМ «ВОДОПАД»
Внешний вид изделия:
[image: Игра с песком «ВОДОПАД» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2000х2000х1200мм
Размер зоны безопасности: 4000х4000мм
Размер зоны приземления: 5000х5000мм
Высота падения: 280мм
Допустимое количество детей: 4 человека
Возрастные ограничения:  от 1 года
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/igra-s-peskom-vodopad/

Комплектация:  сиденье – 2шт,  уголок – 4шт, балка – 8шт, стойка – 3шт, песочная мельница – 1шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
[bookmark: _GoBack]Стойки из бревна, сечение — круглое, стойки диаметром от 120мм. Глубина бетонирования стоек 600мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Все тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная.
Крепление балок к основанию выполняется через стальной уголок 40×40×4 мм с применением шурупов с тарельчатой головкой. Сам уголок заглубляется в бетон на 500–600 мм, что обеспечивает надёжную фиксацию всей конструкции.
Сиденье и балки изготовлены из строганой доски толщиной 40 мм. Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. Сиденье закрепляется путем установки на балки и фиксации шурупами из нержавеющей стали и стальными уголками 30х30. 
Песочная мельница, подвижный блок — деревянный куб с осевым креплением на втулке из нержавеющей стали.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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