Качели «Ласточка-4» парковые

Внешний вид изделия:
[image: Качели «ЛАСТОЧКА-4» ПАРКОВЫЕ АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2920х600х2500 мм
Размер зоны безопасности/ зоны приземления: 2920х6120 мм
Высота падения: 1900 мм
Возрастные ограничения: от 14 лет
Допустимое количество: 1 чел
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kacheli-lastochka-4-parkovye/

Комплектация: деревянные опоры – 4 шт., балка – 1шт, распорка – 2шт, подвес – 2 шт, сиденье в сборе– 1 шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные опоры диаметром от 160 мм. Крепление оборудования выполняется к несущей поверхности: используются опорные пластины и анкерные болты, которые обеспечивают жёсткую фиксацию и устойчивость при эксплуатации. Балки и распорки  диаметром от 160мм. Тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Распорки крепятся к столбам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Балка крепится к распоркам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Отверстия закрыты пластиковой заглушкой.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Крепление подвеса сквозное с помощью шарнирного подвеса из нержавеющей стали. Шпилька М12, гайка со стопорным кольцом, отверстия закрыты пластиковой заглушкой. Цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6. Обшивка сиденья выполнена из обрезных досок толщиной 50мм. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Закреплены саморезами из нержавеющей стали.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
[bookmark: _GoBack]Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
image1.jpeg




