Качели «Ласточка» с подвесом «сиденье»

Внешний вид изделия:
[image: Качели «ЛАСТОЧКА» с подвесом «сиденье» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2920х2080х2790 мм
Размер зоны безопасности/ зоны приземления: 2920х7820 мм
Высота падения: 1425 мм
Возрастные ограничения: от 5 лет
Допустимое количество: 1 чел
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kacheli-lastochka-s-podvesom-sidene-3/

Комплектация: деревянные опоры – 4 шт., балка – 1шт, подвес – 2 шт, сиденье – 1 шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные опоры диаметром от 160 мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм. Балка диаметром от 160мм. Тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Балка крепится к столбам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Отверстия закрыты пластиковой заглушкой.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Крепление подвеса сквозное с помощью шарнирного подвеса из нержавеющей стали. Шпилька М12, гайка со стопорным кольцом, отверстия закрыты пластиковой заглушкой. Цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6. На цепь надета резиновая оплетка длиной 1 м, для безопасности рук ребенка. Сиденье изготовлено из термоэластопласта, армировано алюминиевой пластиной. Имеет центральное отверстие для стока дождевой воды.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
[bookmark: _GoBack]ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования.
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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