Качели с 2-мя подвесами

Внешний вид изделия:
[image: Качели с 2-мя подвесами СОСНА]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3400х2080х2500 мм
Размер зоны безопасности/ зоны приземления: 3400х7640 мм
Высота падения: 1500 мм
Возрастные ограничения: от 2-12 лет
Допустимое количество: 2 чел
Срок гарантии завода: 12 месяцев
[bookmark: _GoBack]Срок эксплуатации: 5 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kacheli-s-2-mya-podvesami-2/

Комплектация: деревянные опоры – 4 шт., балка – 1шт, подвес – 4шт, цепь – 4шт, сиденье – 1 шт, сиденье люлька – 1шт..

Все деревянные элементы изделия выполнены из сосны, обладающей следующими физико‑механическими свойствами: это древесина средней твёрдости; заболонь широкая, светлого, почти белого оттенка, плавно переходящая в ядро; структура однородная, плотность умеренная; материал достаточно прочный, при этом отличается повышенной гибкостью и упругостью; износостойкость находится на среднем уровне; устойчивость к гниению и поражению насекомыми‑вредителями — умеренная, поэтому требует обязательной защитной обработки антисептиками и влагозащитными составами.
Все деревянные поверхности из сосны обработаны в два слоя лессирующим антисептиком — он обеспечивает комплексную защиту сразу по трём направлениям: от ультрафиолетового излучения, воздействия влаги и биопоражений (грибка, плесени, насекомых). Эластичная формула покрытия адаптируется к естественным деформациям древесины: при сезонном расширении и сжатии сосны слой не растрескивается и не отслаивается, сохраняя целостность. При этом состав не образует глухой плёнки — он оставляет поры открытыми, позволяя древесине «дышать» и тем самым, исключая накопление внутренней влаги и риск загнивания. Прозрачная лессирующая структура деликатно выделяет природный рисунок и тёплый оттенок сосновой древесины, подчёркивая её естественную эстетику.
Деревянные опоры квадратного сечения размером 100х100мм. Верхняя часть деревянной опоры закрыта пластиковой заглушкой размером 100×100 мм. Для исключения прямого контакта древесины с грунтом и предотвращения её гниения применяются стальные равнополочные уголки 60×60×6 мм. Уголки выполняют функцию изолирующего узла и повышают долговечность опор. Крепление уголков к стойкам  осуществляется при помощи шурупов с тарельчатой головкой, обеспечивающих надёжную фиксацию и равномерное распределение нагрузки без повреждения волокон древесины. Глубина заделки опор в бетон — составляет 1000 мм, что гарантирует устойчивость конструкции при эксплуатационных и ветровых нагрузках.
Балка выполнена из стальных труб круглого сечения двух видов (наружный диаметр — 60 мм, толщина стенки — 3,2 мм и наружным диаметром 42,3мм, толщина стенки – 2,8мм) с применением элементов из листовой стали марки Ст3 толщиной не менее 4 мм. Крепление балки к стойкам производится с использованием шурупов с тарельчатой головкой, обеспечивающих надёжную фиксацию узла.
Крепление подвеса сквозное с помощью шарнирного подвеса из нержавеющей стали. Шпилька М12, гайка со стопорным кольцом, отверстия закрыты пластиковой заглушкой. Цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6. На цепь надета резиновая оплетка длиной 1 м, для безопасности рук ребенка. Сиденье изготовлено из термоэластопласта, армировано алюминиевой пластиной. Имеет центральное отверстие для стока дождевой воды. Закрытое сиденье для качелей. Сиденье комплектуется вертикальными ограничителями и ободом - это обеспечивает безопасность ребёнка при использовании. Все детали выполнены из металла и покрыты термоэластопластом - мягким пластичным материалом.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования.
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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