Песочный дворик  «СУДНО» 
Внешний вид изделия:
[image: Песочный дворик «СУДНО» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 8000х4000х2000мм
Размер зоны безопасности: 10000х6000мм
Размер зоны приземления: 11000х7000мм
Допустимое количество детей: 4 человека
Возрастные ограничения:  от 1 года
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/pesochnyj-dvorik-sudno/

Комплектация:  стойка - 14шт, балка – 3шт, ограждение – 7компл.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Стойки из бревна, сечение — круглое, стойки диаметром от 120мм. Глубина бетонирования стоек 1000мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Балки из бревна диаметром 90-100мм. Все тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Закреплены к стойкам шурупами из нержавеющей стали. 
[bookmark: _GoBack] Ограждение изготовлено из строганой доски толщиной 40 мм. Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. Крепятся к стойкам шурупами из нержавеющей стали, такое крепление обеспечивает надёжность соединения и сохраняет эстетичный внешний вид конструкции.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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