Песочница «УЛИТКА»

Внешний вид изделия:
[image: Песочница «УЛИТКА» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 6000х5400х1300мм
Размер зоны безопасности: 8000х7400 мм
Размер зоны приземления: 9000х8400 мм
Высота падения: 1300мм
Допустимое количество детей: 6 человек
Возрастные ограничения:  от 1 года
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/pesochnicza-ulitka/

Комплектация: Пенек песочницы – 117шт, балка -4шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
[bookmark: _GoBack]Деревянные элементы из строганой древесины. Сечение — круглое бревно диаметром ориентировочно 140-180 мм. Глубина бетонирования пеньков 600-800мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Поверхность гладкая, безопасная. Пеньки устанавливаются по дугам с уменьшающимся радиусом к центру. Центральная зона: компактная группа коротких пеньков, формирующая «ядро» спирали. Балки монтируются на опорные пеньки, а их фиксация выполняется с помощью шурупов‑глухарей диаметром М10. Для эстетичного вида и защиты крепёжного узла место соединения закрывается пластиковой заглушкой.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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