Пружинка Кузнечик

Внешний вид изделия:
[image: Пружинка «КУЗНЕЧИК» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1010х530х900 мм
Размер зоны безопасности: 3010х2530 мм
Размер зоны приземления: 4010х3530 мм
Высота падения: 500 мм
Допустимое количество детей: 1 человек
Возрастные ограничения:  4 – 10 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/pruzhinka-kuznechik/

Комплектация: Корпус в сборе – 1шт, основание с пружиной – 1 шт. 

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям. 
Корпус  диаметром от 140 мм  и обрезной доски толщиной не менее 50мм. Все тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная.
 Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
[bookmark: _GoBack]Основание с пружиной  выполнено из металла. Глубина бетонирования в грунт 500 мм. Основание крепится к корпусу саморезами из нержавеющей стали. Ручки и подножки изготовлены из стальной трубы диаметром 25 мм и полосой толщиной 4 мм. Закреплены к корпусу при помощи конструкционных саморезов из нержавеющей стали. Ручка имеет рифлёную поверхность, что обеспечивает дополнительную безопасность при использовании. Пружина оснащена межвитковыми вставками, которые предотвращают случайное попадание в нее пальцев. Обеспечивает возвратно-поступательные и слегка вращательные колебания.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
            Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
image1.jpeg




