Игровой комплекс «АНТАРЕС»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой комплекс «АНТАРЕС» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 9000х4900х3800мм
Размер зоны безопасности: 12000х6900мм
Размер зоны приземления: 12500х7900мм
Высота горки: 1200мммм
Высота падения: 1200мм
Допустимое количество детей: 12 человек
Возрастные ограничения:  от 6-12 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 20 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-kompleks-antares/

Комплектация:  стойка – 13шт, горка Н1200-1шт, доска скалодрома – 1компл, парус – 1шт, доска меловая – 1шт, ступень – 4шт, скалодромная панель – 1шт, настил пола – 5шт, сетка лазательная – 1шт, канат кроссфит – 4шт, перила – 5шт, перекладина металлическая – 4шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Стойки сечение — круглое, стойки диаметром от 120мм. Глубина бетонирования стоек 1000мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Все тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная. 
Элементы ограждения выполнены из строганых досок толщиной 20–25 мм, оснащённых фигурным краем; лицевая сторона подвергнута шлифовке, кромки — скруглены для повышения травмобезопасности. Настил пола и перила сформированы из строганых досок толщиной 40 мм; для предотвращения скольжения на поверхности предусмотрена специальная насечка, кромки досок скруглены, а фаска снята — это обеспечивает гладкость покрытия и исключает наличие заусенцев. 
Доски скалодрома выполнены из обрезных досок толщиной 50мм. Скалодромная панель  выполнена из обрезных досок толщиной 50мм. Доски панели расположены в два слоя. Направление досок в одном слое строго параллельное с зазорами 2-3 мм. Направление досок в соседних слоях – строго перпендикулярное. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная.
Канат для кроссфита 2 метра с термоусадочной пленкой на концах, закреплен к перекладине. Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов.
Горка Н1200. Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм.
Парус и меловая доска изготовлены из  HDPE. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение.
[bookmark: _GoBack]Перекладины металлические изготовлены из нержавеющей стали Ø33,7 мм, толщина стенки 2мм. 
Крепежные элементы выбраны с учётом эксплуатации в сложных погодных условиях — в том числе при обильных осадках, резких перепадах температур и стабильно высокой влажности.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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