Игровой комплекс «МАТРЕШКА»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой комплекс «МАТРЁШКА» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4250х3000х3500мм
Размер зоны безопасности: 7250х5000мм
Размер зоны приземления: 7750х6000мм
Высота горки: 1200мм
Высота падения: 1200мм
Допустимое количество детей: 8 человек
Возрастные ограничения:  от 6-12 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 20 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-kompleks-matryoshka/

Комплектация:  каркас – 2шт, горка Н1200-1шт, обшивка каркаса №1 – 5компл, обшивка каркаса №2 – 3компл, сетка лазательная -2шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Обшивка изготовлена из строганой доски толщиной 40мм. Влажность материала — в диапазоне 16–18% (достигается за счёт контролируемой естественной сушки). Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. Зацепы скалодрома крепятся к общивке. Изготовлены из композитного материала.
Каркасы «матрешки» изготовлены из стальной профильной трубы размером 80х80мм и 80х40мм, толщина стенки 3мм. Это обеспечивает жёсткость конструкции и соответствие требованиям безопасности. Для обеспечения устойчивости конструкции предусмотрено бетонирование опор в габаритах 1000 мм.
Горка Н 1200мм. Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм.
[bookmark: _GoBack]Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов. 
Крепежные элементы выбраны с учётом эксплуатации в сложных погодных условиях — в том числе при обильных осадках, резких перепадах температур и стабильно высокой влажности.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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