Игровой комплекс «ЯХТА»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой комплекс «ЯХТА» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3050х3460х2800мм
Размер зоны безопасности: 5050х6460мм
Размер зоны приземления: 6050х6960мм
Высота горки: 900мм
Высота падения: 900мм
Допустимое количество детей: 3 человека
Возрастные ограничения:  от 3-7 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 20 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-kompleks-yahta/

Комплектация:  стойка -9шт, горка Н900 – 1шт, настил пола -3 компл, лестница с перилами – 1шт, ограждение – 4компл, ось со счетами – 3шт, декор – 8шт, крыша – 1шт.
Комплекс ориентирован на сюжетно‑ролевые и активные игры, развитие крупной моторики, координации движений, навыков лазания и безопасного перемещения на высоте. Функционал: подъём по трапу, прохождение тоннеля, спуск по горке, нахождение в «кабине» паровоза; развитие вестибулярного аппарата, силы хвата, пространственной ориентации и воображения.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Стойки —   сечение круглое, стойки диаметром от 120мм. Глубина бетонирования стоек 1000мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Все тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная. 
[bookmark: _GoBack]Лестница с перилами - ступени — доска толщиной 40мм с антискользящей насечкой; перила — деревянные рейки с закруглёнными краями; шаг ступеней — 250–300 мм. Ограждение, крыша и настил пола  изготовлен из строганой доски толщиной 40 мм. Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. Крыша двускатная, карниз — с небольшим свесом для защиты площадки от осадков. Декоративные панели с морской тематикой — деревянные щиты с прорезями и накладками: спасательный круг (красно‑белый), якорь (красный), волны (сине‑зелёные).
Все деревянные элементы счётного модуля (из доски 40 мм) тщательно отшлифованы, кромки — со снятой фаской. Ось Ø25 мм из нержавеющей стали не имеет острых кромок, заусенцев, выступов; торцы — с фаской либо скруглены. Пазы в столбах выполнены с закруглёнными внутренними углами для исключения защемления пальцев и сколов древесины.
Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Крепежные элементы выбраны с учётом эксплуатации в сложных погодных условиях — в том числе при обильных осадках, резких перепадах температур и стабильно высокой влажности.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".

image1.jpeg




