КРОССФИТ - 3

Внешний вид изделия:
[image: КРОССФИТ-3]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3400х1060х3340мм
Размер зоны безопасности: 5400х3060мм
Размер зоны приземления: 6400х4060мм
Высота падения: 2600мм
Возрастные ограничения:  от 14 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 10 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/krossfit-3/

Комплектация: Опорная конструкция – 1шт, стойка- 1шт, поручень – 2шт, спинка – 1шт, «грибок» – 1шт, фурнитура – 2уп.
[bookmark: _GoBack]Стойки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 2 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием. Стойка и поручни изготовлены из стальной трубы:  наружный диаметр — 33,5 мм (ДУ 25), толщина стенки — 2,8 мм. Поверхность труб — гладкая, не имеет острых элементов и обеспечивает безопасную эксплуатацию. Крепление к стойкам осуществляется при помощи хомутов. Пластиковый хомут для соединения двух перпендикулярно расположенных труб Ø108 мм и 34 мм (ДУ25). Изготовлен из стеклонаполненного полиамида. Материал характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками: повышенной прочностью и долговечностью, устойчивостью к ударным нагрузкам, влиянию высоких и низких температур (-40 до +60 °С) и УФ-излучению. Предусмотрены уплотнительные резиновые вставки для надежной фиксации – хомут плотно прилегает к трубе, не скользит в процессе эксплуатации.  Хомут состоит из 2 элементов, которые фиксируются между собой винтами.
Грибок с круглой площадкой для запрыгивания, тренировки прыгучести и баланса. Изготовлен из стальной трубы: наружный диаметр — 76мм, толщина стенки — 2 мм. 
Резиновая ручка на поручнях из термопластичного эластомера. Не имеет сквозного отверстия. Поверхность ручки рифлёная, что обеспечивает антискользящий эффект. Устанавливается на трубу диаметром 32 мм (ДУ25). Длина ручки — 133 мм. Изделие устойчиво к влаге и перепадам температур.
Шляпка грибка и спинка выполнена из HDPE толщиной от 12 мм. Материал отличается однородностью структуры: в нём отсутствуют расслоения, воздушные пузыри, трещины и посторонние включения. Поверхность подножки — гладкая, без заусенцев; кромки обработаны — на них снята фаска для исключения риска травмирования.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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