Кроссфит. Степпер - 1

Внешний вид изделия:
[image: https://lastochka-lip.com/wp-content/uploads/2023/06/orandzh-vor18.jpg]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 610х410х200мм
Размер зоны безопасности: 2610х2410 мм
Размер зоны приземления: 3610х3410 мм
Высота падения: 200мм
Возрастные ограничения:  от 14 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 10 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/krossfit-stepper-1/

Комплектация: Оборудование отгружается заказчику полностью в сборе
Стойки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 33 мм, толщина стенки — 2,8 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 500-600 мм с последующим бетонированием. Поверхность труб — гладкая, не имеет острых элементов и обеспечивает безопасную эксплуатацию.
Подножка выполнена из HDPE толщиной от 12 мм. Материал отличается однородностью структуры: в нём отсутствуют расслоения, воздушные пузыри, трещины и посторонние включения. Поверхность подножки — гладкая, без заусенцев; кромки обработаны — на них снята фаска для исключения риска травмирования.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
[bookmark: _GoBack]Оборудование соответствует:
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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