Инструмент «Треугольники»

Внешний вид изделия:
[image: Инструмент «ТРЕУГОЛЬНИКИ» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1500х180х1600 мм
Размер зоны безопасности: 3500х2180 мм
Размер зоны приземления: 4500х3180 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/instrument-treugolniki/

Комплектация: Деревянная стойка – 2 шт, перекладина с треугольниками – 3шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные стойки изготовлены из бревна диаметром от 120мм. Глубина бетонирования 1000мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам.
Горизонтальные штанги. Три элемента из трубы круглого сечения. Диаметр — 25 мм. Материал — нержавеющая сталь. Поверхность — без заусенцев; кромки — со снятой фаской. Вставляются в пазы в стойках. Музыкальные треугольники и нижние элементы изготовлены из нержавеющей стали, диаметр – 8мм. Поверхность — гладкая, без заусенцев; углы — скруглены. Подвеска — на S‑образных крюках из нержавеющей стали
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. Звуки извлекаются при помощи рук, а так же молоточком (идет в комплекте). 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
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