Урна «Прима»
Внешний вид изделия:
[image: Урна «Прима» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 395х395х750 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Вкладыш в наличии
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/urna-kruglaya/

Комплектация: Урна в сборе – 1шт, бак-вкладыш – 1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
[bookmark: _GoBack]Вертикальные рейки из массива акации (робинии) установлены с равномерным шагом 15–25 мм, формируя ритмичный рисунок фасада. Толщина рейки — 20–25 мм, ширина — 60–80 мм, высота — по габариту корпуса. Крепление реек — на скрытый крепёж  к несущему каркасу из стальной профильной трубы.
Несущий каркас изготовлен из стальной профильной трубы 40×40×2мм, формирующая цилиндрический контур корпуса. Соединения — на сварке с зачисткой швов. Центральная опорная стойка — круглая труба Ø76, стенка 3 мм.
Бак‑вкладыш из оцинкованной стали толщиной 0,8–1,0 мм. Форма — цилиндр с отбортовкой по верхнему периметру для плотной посадки в корпус. Дно — плоское. Кромки — завальцованы для исключения заусенцев.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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