Игровой комплекс «КРЕПОСТЬ»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой комплекс «КИТАЙСКАЯ СТЕНА» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 13300х11100х5800мм
Размер зоны безопасности: 17300х14100мм
Размер зоны приземления: 17300х14600мм
Высота горки: 1500мм, 2100мм, 3000мм
Высота падения: 2000мм
Допустимое количество детей: 32 человека
Возрастные ограничения: от 7-14 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 20 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-kompleks-krepost/

Комплектация:  стойка – 36шт, горка Н1500-1шт, горка Н2000-1шт, горка Н3000- 1шт,  скалодромная панель – 4шт, крыша – 4шт, обшивка – 6компл., настил пола – 8шт, мостик подвесной – 3шт, балкон – 2шт, переход – 1шт, тоннель – 2шт, лестница – 3шт, шведская стенка – 6шт, канат кроссфит – 4шт, ручка канатная – 22шт, щит горки – 2шт, щит башни – 16компл., ограждение – 184шт, змейка – 1шт, рукоход – 1шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Стойки сечение — круглое, стойки диаметром от 140мм. Глубина бетонирования стоек 1000мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Все тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная. 
Элементы обшивки и кровли выполнены из строганых досок толщиной 20–25 мм, оснащённых фигурным краем; лицевая сторона подвергнута шлифовке, кромки — скруглены для повышения травмобезопасности. Настил пола сформирован из строганых досок толщиной 40 мм; для предотвращения скольжения на поверхности предусмотрена специальная насечка, кромки досок скруглены, а фаска снята — это обеспечивает гладкость покрытия и исключает наличие заусенцев. 
Скалодроная панель, щиты горки и щиты башни выполнены из обрезных досок толщиной 50мм. Доски скалодрома расположены в два слоя. Направление досок в одном слое строго параллельное с зазорами 2-3 мм. Направление досок в соседних слоях – строго перпендикулярное. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная.
Горка Н 1500мм. Скат (нержавеющая сталь) изготовлен из листа  нержавеющей стали толщиной 2,0 мм. Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм.
Горки Н2000мм и Н3000мм. Тоннельный скат (нержавеющая сталь) изготовлен из листа  нержавеющей стали толщиной 2,0 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Внутренний диаметр тоннеля—800 мм (достаточен для свободного скольжения ребёнка без риска застревания). Нижний выкат — с радиусным переходом и расширением проёма для плавного торможения. Плоский стальной фланец толщиной 2мм с 8 крепёжными отверстиями. Кромки фланца — скруглены радиусом 3–5 мм. Поверхность — зачищена, без заусенцев и острых кромок. Крепёжные элементы из нержавеющей стали. Головки крепежа — закрыты декоративными колпачками. Поверхность крепежа — без заусенцев, острых кромок и выступающих частей.Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов.
Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов.
Металлические компоненты конструкции изготовлены из двух типов труб: из круглой трубы с наружным диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм и из профильной трубы сечением 50×25 мм с толщиной стенки 3 мм.
Крепежные элементы выбраны с учётом эксплуатации в сложных погодных условиях — в том числе при обильных осадках, резких перепадах температур и стабильно высокой влажности.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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