Игровой модуль «АЭРОПЛАН»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой модуль «АЭРОПЛАН» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1820х1350х800мм
Размер зоны безопасности: 3820х3350мм
Размер зоны приземления: 4820х4350мм
Высота падения: 800мм
Допустимое количество детей: 1 человек
Возрастные ограничения:  от 3-7 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-modul-aeroplan/

Комплектация: корпус - 1шт, верхнее крыло – 2шт, нижнее крыло – 2шт,руль – 1шт,хвост – 1шт, пропеллер – 1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Корпус изделия выполнен из цельного бревна диаметром от 200 мм и более. Стойки конструкции изготовлены из круглой стальной трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Устойчивость модуля обеспечивается за счёт бетонирования опор в габаритах 600–800 мм — такой подход позволяет надёжно зафиксировать элементы и предотвратить смещение конструкции в процессе эксплуатации.
Крылья и хвостовое оперение выполнены из строганой доски толщиной 40 мм, пропеллер — из аналогичного материала толщиной 20 мм. Влажность древесины поддерживается в диапазоне 16–18% благодаря контролируемой естественной сушке. Поверхность досок тщательно отшлифована: исключены сколы и заусенцы, что обеспечивает гладкость покрытия и безопасность при контакте. Крепление элементов к корпусу осуществляется шурупами из нержавеющей стали.
[bookmark: _GoBack]Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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