Лабиринт большой

Внешний вид изделия:
[image: Лабиринт большой АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3215х3700х2500 мм
Размер зоны безопасности: 5215х5700 мм
Размер зоны приземления: 6215х6700 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/labirint-bolshoj/

Комплектация: Деревянная стойка – 1шт, балка – 17шт, пенек – 18шт, флаг – 1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Вертикальные и горизонтальные элементы из строганой древесины. Сечение — круглое бревно диаметром ориентировочно 140-160 мм. Глубина бетонирования стойки  900-1000мм, пеньков – 500-600мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Поверхность гладкая, безопасная. Балки крепятся к пенькам и стойке посредством усиленной резьбовой шпильки М16. Фиксация соединения обеспечивается гайкой со стопорным кольцом, исключающей самопроизвольное отвинчивание. Узел соединения закрыт пластиковой заглушкой, выполняющей защитную и декоративную функцию.
Флаг изготовлен из строганой древесины толщиной 20-25мм, крепится к стойке шурупами из нержавеющей стали.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
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