Испытание на ловкость №11

Внешний вид изделия:
[bookmark: _GoBack][image: Испытание на ловкость № 11 АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 18460х1380х2600 мм
Размер зоны безопасности: 20460х3380 мм
Размер зоны приземления: 21460х4380 мм
Высота падения: 2500 мм
Возрастные ограничения:  от 7 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/ispytanie-na-lovkost-№-11-akacziya-robiniya/

Комплектация: Столб - 17шт, балка - 14шт, нити  с подвесами – 4шт, канат - 8шт, ручка - 3шт, цепь со ступенями – 1компл.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные столбы диаметром от 140 мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм. Балки диаметром от 140 мм. Поверхность гладкая, безопасная. Балки крепятся к столбам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Отверстия закрыты пластиковой заглушкой. 
Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов. Канат крепится к столбам при помощи винт кольца и якорной скобы. Сиденье-диск изготовлено из высокоплотного TPE, изготовленного методом литья под давлением (термопластичный эластомер), оснащенного вставкой из металлической пластины. 
 Ручка конусообразной формы изготовлена из полиэтилена низкого давления (HDPE), имеет рифлёную поверхность для удобного хвата руками и не соскальзывает во время использования. Подвес изготовлен из полипропиленового армированного каната диаметром 16 мм. Изделие устанавливается при помощи винт кольца и якорной скобы.
Цепи мостиков изготовлены из нержавеющей стали, диаметр прутка звена цепи 6 миллиметров. Звенья соединены методом стыковой сварки, что обеспечивает прочность конструкции; малый коэффициент растяжения.
Вся крепежная фурнитура имеет повышенный класс прочности.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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