Тоннель «ПЕРЕХОД»

Внешний вид изделия:
[image: Тоннель «Переход»]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2000х1000х1000 мм
Размер зоны безопасности: 4000х3000 мм
Размер зоны приземления: 5000х4000мм
Высота падения: 300 мм
Возрастные ограничения:  3 – 12 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/tonnel/

Комплектация: тоннель – 1шт.

Корпус тоннеля выполнен в форме цилиндра из листовой нержавеющей стали толщиной 2,0 мм. Стыковые сварные швы выполнены методом аргонодуговой сварки. После сварки швы зачищены и осветлены. Кромки корпуса скруглены радиусом не менее 3 мм.Торцы цилиндра оснащены радиусными обечайками из трубы диаметром 25 мм, изготовленной из нержавеющей стали. Обечайки приварены к торцам корпуса. Кромки торцевых элементов скруглены радиусом не менее 5 мм; заусенцы и острые кромки отсутствуют. Внутренняя поверхность корпуса — гладкая, без выступающих элементов. Сварные швы внутри зачищены, не образуют неровностей и острых граней, что соответствует требованиям безопасности и удобства эксплуатации.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
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