ПЕСОЧНЫЙ ДВОРИК «ЛОДОЧКА»
Внешний вид изделия:
[image: Песочный дворик с горкой «ЛОДОЧКА» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4000х3000х3000мм
Размер зоны безопасности: 7250х6860мм
Размер зоны приземления: 7750х7360мм
Высота горки: 750 мм
Высота падения: 750 мм
Допустимое количество детей: 3 человека
Возрастные ограничения:  от 3-7 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
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Комплектация:  стойка – 6шт, обшивка – 4компл, флаг – 1шт, телескоп – 1шт, горка – 1шт, сетка-1шт, пол – 1шт, перекладина – 2шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Стойки из бревна, сечение — круглое, стойки диаметром от 120мм. Глубина бетонирования стоек 600-1000мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Все тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная.
Обшивка, пол и перекладины изготовлена из строганой доски толщиной 40 мм. Флаг изготовлен из строганой доски толщиной 20 мм  Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. "Штурвал" изготовлен из нержавеющей стали и HDPE-пластика.  Крепление к стойкам шурупами из нержавеющей стали. 
Телескоп выполнен из нержавеющей стали. Сверху фиксируются накладки из HDPE.
Сетка  изготовлена из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию),  пластиковых соединителей нескольких видов и листовому HDPE толщиной 15 мм. Сетка крепится к полу при помощи винт кольца и якорной скобы.
Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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