Игровой комплекс «ЛОГОВО ПАУКА»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой комплекс «ЛОГОВО ПАУКА» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 13550х12100х3000мм
Размер зоны безопасности: 17050х16100мм
Размер зоны приземления: 17050х16100мм
Высота горки: 750мм, 2000мм
Высота падения: 2000мм
Допустимое количество детей: 40 человек
Возрастные ограничения:  от 3-14 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 20 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-kompleks-logovo-pauka/

Комплектация:  стойка -51шт, горка Н750 – 1шт, горка Н2000мм – 1шт, балка песочницы – 12шт, фигура «паук» - 1шт,  настил пола –10шт, нити с подвесами - 8шт, сетка лазательная – 8шт, скалодромная панель – 3шт, змейка – 32шт, канат «кроссфит» - 4шт, перила – 34шт, гамак – 2шт., скат сетчатый – 2шт.
Комплекс ориентирован на развитие крупной моторики, координации, силы хвата и пространственной ориентации у детей. Функционал: лазание по канатной сетке, преодоление мостиков и переходов, спуск по горке; тренировка вестибулярного аппарата, баланса и навыков безопасного перемещения на высоте.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Стойки, балки сечение — круглое, стойки диаметром от 120мм. Глубина бетонирования стоек 1000мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Все тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Балка фиксируется на стойках с использованием усиленной шпильки М16 и гайки со стопорным кольцом — такое крепление обеспечивает надёжную и устойчивую фиксацию элемента. Для защиты соединения и придания конструкции завершённого вида узел закрывается пластиковой заглушкой.
Настил пола, перила  изготовлены из строганой доски толщиной 40 мм. Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. 
Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов. Канат крепится к балкам при помощи винт кольца и якорной скобы. Сиденье-диск изготовлено из высокоплотного TPE, изготовленного методом литья под давлением (термопластичный эластомер), оснащенного вставкой из металлической пластины. Канат для кроссфита 2 метра с термоусадочной пленкой на концах, закреплен к перекладине.
Скалодром выполнен из обрезных досок толщиной 50мм. Доски скалодрома расположены в два слоя. Направление досок в одном слое строго параллельное с зазорами 2-3 мм. Направление досок в соседних слоях – строго перпендикулярное. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная.
Гамак состоит из 6-прядного высокопрочного армированного каната диаметром 16мм и перекладин, выполненных из HPL. На канат установлены соединители, которые изготовлены из полиамида и имеют рифлёное антискользящее покрытие. Такая конструкция выдерживает большие нагрузки и обеспечивает надёжное использование
Горка Н750мм. Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм. 
Горка Н 2000мм. Тоннельный скат (нержавеющая сталь) изготовлен из листа  нержавеющей стали толщиной 2,0 мм. Конструкция — цельносварная. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Внутренний диаметр тоннеля—800 мм (достаточен для свободного скольжения ребёнка без риска застревания). Нижний выкат — с радиусным переходом и расширением проёма для плавного торможения. Плоский стальной фланец толщиной 2мм с 8 крепёжными отверстиями. Кромки фланца — скруглены радиусом 3–5 мм. Поверхность — зачищена, без заусенцев и острых кромок. Крепёжные элементы из нержавеющей стали. Головки крепежа — закрыты декоративными колпачками. Поверхность крепежа — без заусенцев, острых кромок и выступающих частей.
Скат сетчатый — выполнен в виде цилиндрической трубы из сварной сетки; обеспечивает визуальный обзор и вентиляцию, снижает риск перегрева поверхности на солнце. Каркас несущий — трубчатые элементы из нержавеющей стали, формирующие жёсткую пространственную раму; воспринимает эксплуатационные нагрузки и обеспечивает устойчивость конструкции. Борта и ограждения — интегрированы в каркас, предотвращают выпадение ребёнка при спуске; высота бортов — не менее 150 мм над уровнем ската. Стартовая площадка — горизонтальная платформа с антискользящим покрытием; оснащена перилами высотой 700–900 мм и бортиком по периметру. Конечный участок — плавно загнутый вверх, обеспечивает безопасное торможение; высота над поверхностью приземления — не более 350 мм.
Крепежные элементы выбраны с учётом эксплуатации в сложных погодных условиях — в том числе при обильных осадках, резких перепадах температур и стабильно высокой влажности.
Змейка и металлические перекладины изготовлены из стальной круглой трубы диаметром 33,5мм, толщина стенки 2,8мм.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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