Игровой комплекс «Станция Рубикон»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой комплекс «СТАНЦИЯ РУБИКОН» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 17800х8950х3000мм
Размер зоны безопасности: 21800х10950мм
Размер зоны приземления: 21800х11950мм
Высота горки: 750мм, 1800мм
Высота падения: 1800мм
Допустимое количество детей: 25 человек
Возрастные ограничения:  от 3-14 лет
[bookmark: _GoBack]Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 20 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-kompleks-stancziya-rubikon/#project-6

Комплектация:  модуль «Паравозик» – 1шт, стойка – 20шт, мостик – 1шт, лестницы, перила -15шт, ограждение – 22компл, лестница – 1шт, пенек 60шт, горка Н750мм – 1шт, горка Н1800мм – 1шт, настил пола – 6компл канат – 5шт, сетка перехода – 2шт.

Комплекс выполнен в виде стилизованного паровозика с прицепными элементами и включает несколько функциональных зон. Модуль «Паровоз»— тематический игровой домик с крышей, декоративными колёсами и наклонным спуском; служит стартовой зоной и ролевым элементом. Круглая зона с бревнами и мостиком — сегмент для балансировки и лазания, имитирует «вагон» или «платформу»; включает кольцевую стенку из вертикальных брёвен и наклонный мостик‑спуск. Башенная зона с переходами — центральная и правая часть комплекса: башни в стиле «сруба» с ограждениями, лестницами и площадками. Переходные элементы — деревянные мостики, лестницы, перила и ограждения, связывающие все модули в единую игровую трассу.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Стойки, балки, ступени и пеньки из бревна, сечение — круглое, стойки диаметром от 120мм. Глубина бетонирования стоек 1000мм, пеньков – 600мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Все тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Балка фиксируется на стойках с использованием усиленной шпильки М16 и гайки со стопорным кольцом — такое крепление обеспечивает надёжную и устойчивую фиксацию элемента. Для защиты соединения и придания конструкции завершённого вида узел закрывается пластиковой заглушкой.
Пол, ограждение  изготовлены из строганой доски толщиной 40 мм. Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. 
Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов. Канат крепится к балкам при помощи винт кольца и якорной скобы. 
Цепи изготовлены из нержавеющей стали, диаметр прутка звена цепи 6 миллиметров. Звенья соединены методом стыковой сварки, что обеспечивает прочность конструкции; малый коэффициент растяжения. К поручням крепятся при помощи якорной скобы и винт кольца.
Горка Н 1800мм. Тоннельный скат (нержавеющая сталь) изготовлен из листа  нержавеющей стали толщиной 2,0 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Внутренний диаметр тоннеля—800 мм (достаточен для свободного скольжения ребёнка без риска застревания). Нижний выкат — с радиусным переходом и расширением проёма для плавного торможения. Плоский стальной фланец толщиной 2мм с 8 крепёжными отверстиями. Кромки фланца — скруглены радиусом 3–5 мм. Поверхность — зачищена, без заусенцев и острых кромок. Крепёжные элементы из нержавеющей стали. Головки крепежа — закрыты декоративными колпачками. Поверхность крепежа — без заусенцев, острых кромок и выступающих частей.
Скат сетчатый — выполнен в виде цилиндрической трубы из сварной сетки; обеспечивает визуальный обзор и вентиляцию, снижает риск перегрева поверхности на солнце. Каркас несущий — трубчатые элементы из нержавеющей стали, формирующие жёсткую пространственную раму; воспринимает эксплуатационные нагрузки и обеспечивает устойчивость конструкции. Борта и ограждения — интегрированы в каркас, предотвращают выпадение ребёнка при спуске; высота бортов — не менее 150 мм над уровнем ската. Стартовая площадка — горизонтальная платформа с антискользящим покрытием; оснащена перилами высотой 700–900 мм и бортиком по периметру. Конечный участок — плавно загнутый вверх, обеспечивает безопасное торможение; высота над поверхностью приземления — не более 350 мм.
Крепежные элементы выбраны с учётом эксплуатации в сложных погодных условиях — в том числе при обильных осадках, резких перепадах температур и стабильно высокой влажности.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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