Панель «КУБИКИ БРАЙЛЯ»
Внешний вид изделия:
[image: Панель «КУБИКИ БРАЙЛЯ» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х200х1200 мм
Размер зоны безопасности: 3200х2200 мм
Размер зоны приземления:  4200х3200 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/panel-kubiki-brajlya/
Комплектация: Деревянная стойка – 2шт, информационная панель – 4шт, ось с кубиками – 1шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Верхняя информационная панель. Горизонтальный элемент из строганной доски толщиной не менее 40 мм. Поверхность — гладкая, без заусенцев, кромки — со снятой фаской. На лицевой стороне — наименования категорий («Ракушки», «Камни», «Песок», «Дерево», «Металл») методом фрезеровки; глубина рельефа — не менее 2–3 мм для уверенного тактильного считывания. Дополнительно — тактильные метки по системе Брайля в зоне досягаемости ребёнка. В комплект поставки могут входить демонстрационные образцы по согласованию с заказчиком. Ось круглая, диаметром 25мм из нержавеющей стали. Вставляется в пазы в столбах.
Прозрачные ячейки (кубики). Пять кубических контейнеров из прозрачного ударопрочного материала с габаритами 150×150×150 мм. Толщина стенки — не менее 4–5 мм. 
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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