ДОРОЖКА «СТОЛБИК» 
Внешний вид изделия:
[image: Дорожка «Столбик» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4000х1150х800 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/dorozhka-stolbik/

Комплектация: стойка -9шт, обшивка - 9компл.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Стойка выполнена из стальных труб круглого сечения (Ø 33,5 мм, толщина стенки — 2,8 мм) и листовой стали марки Ст3 толщиной 3 мм. Для надёжной фиксации конструкция бетонируется в грунт на глубину 600-800мм.
Обшивка изготовлена из обрезных досок толщиной 20 мм. Торцы досок обработаны с формированием фаски, а поверхность подвергнута тщательной шлифовке — это исключает наличие сколов и шероховатостей и обеспечивает травмобезопасность при использовании изделия животными. Крепление досок к стойке осуществляется посредством шурупов с тарельчатой головкой.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
[bookmark: _GoBack]Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, который обладает тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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