ЦЕНТР ВЕТЕРОК

Внешний вид изделия:
[image: Центр ветерок АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 400х400х2000мм
Размер зоны безопасности: 2400х2400мм
Размер зоны приземления: 3400х3400мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/czentr-veterok/

Комплектация: стойка – 1шт, кормушка – 1шт, осадкомер – 1шт. 
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Несущая стойка — стальная труба круглого сечения Ø76 мм, толщина стенки 3 мм; поверхность — шлифованная, с двухслойным грунтованием и финишной порошковой окраской в светло‑серый цвет. Все сварные швы зашлифованы, без острых граней и заусенцев.  Глубина бетонирования стойки 1000мм. Флюгер на стойке выполнен в виде ласточки — декоративный и функциональный указатель направления ветра. Силуэт птицы выполнен из листовой конструкционной стали с контурной вырезкой; края обработаны, радиус скругления кромок — не менее R3 мм. Вращение обеспечивается подшипниковым узлом закрытого типа с пыле‑ и влагозащитой: свободный ход без заеданий. Указатели сторон света — плоские металлические стрелки с буквенными обозначениями (С, Ю, З, В). Крепятся на общей поворотной оси с флюгером.
Кормушка для птиц — из массива древесины акации, толщина доски 10-15мм. Крыша — двускатная, с вылетом для защиты корма от осадков; цвет — натуральная древесина с красно‑коричневой тонировкой кровли. Крепление к стойке — на изогнутом металлическом кронштейне из стальной полосы 20×4 мм; соединение — на болтах М8 с декоративными заглушками.
Осадкомер — пластиковый мерный стакан с градуировкой и защитной воронкой; устанавливается на отдельном кронштейне на высоте 1200–1300 мм от уровня площадки. Цвет корпуса — полупрозрачный белый с контрастной синей шкалой; крышка‑заглушка — для защиты от мусора в межсезонье.
[bookmark: _GoBack]Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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