Горка на холм 1500 
Внешний вид изделия:
[image: Горка на холм 1500 АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3200х1600х2700мм
Размер зоны безопасности/приземления: 6500х5000 мм
Высота падения: 1500 мм
Возрастные ограничения:  6 – 12 лет
Высота горки: 1500мм
Допустимое кол-во детей: 1 чел
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/gorka-na-holm-1500/

Комплектация: Деревянная стойка – 2шт, перекладина – 2шт, ограждение – 2шт, горка – 1шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Вертикальные элементы из строганой древесины. Сечение — круглое бревно диаметром ориентировочно 140-160 мм. Глубина бетонирования стойки  900-1000мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Перекладины из бревна диаметром 80мм. Ограждение изготовлено из обрезных досок толщиной 50мм. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Перекладина крепится к стойкам. Ограждение закреплено к перекладинам. Крепление при помощи шурупов из нержавеющей стали.
Горка изготовлена из LLDPE. Пластиковая тоннельная горка высотой 1500 мм. Поверхность спуска прямая и гладкая, что обеспечивает хорошее и быстрое скольжение. Входная/выходная зона: оборудована защитными бортами и скруглёнными кромками; радиус скругления кромок — не менее 5 мм, острые кромки и заусенцы исключены. Диаметр тоннеля — не менее 750 мм (обеспечивает свободное прохождение ребёнка и соответствует требованиям безопасности). Пластик не выгорает от ультрафиолетовых лучей и не трескается от морозов. Горка может использоваться для обустройства детских игровых зон на улице и в помещении. Соединение с перекладинами выполнено винтами из нержавеющей стали; в состав крепёжного узла входят шайба, гайка со стопорным кольцом и заглушка.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
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