Качели «Ласточка-6» парковые

Внешний вид изделия:
[image: Качели «ЛАСТОЧКА-6» ПАРКОВЫЕ АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 5150х600х2500 мм
Размер зоны безопасности/ зоны приземления: 5150х7580 мм
Высота падения: 1400 мм
Возрастные ограничения: от 14 лет
Допустимое количество: 3 чел
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kacheli-lastochka-6-parkovye/

Комплектация: деревянные опоры – 6 шт., балка – 1шт, распорка – 3шт, подвес –56 шт, цепь страховочная – 2шт, сиденье викинг с цепями – 1 шт., сиденье гнездо – 1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные опоры диаметром от 160 мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм. Балки и распорки  диаметром от 160мм. Тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Распорки крепятся к столбам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Балка крепится к распоркам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Отверстия закрыты пластиковой заглушкой.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Крепление подвеса сквозное с помощью шарнирного подвеса из нержавеющей стали. Шпилька М16 и М12, гайка со стопорным кольцом, отверстия закрыты пластиковой заглушкой. Цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6. На цепь надета резиновая оплетка длиной 1 м, для безопасности рук ребенка. Сиденье изготовлено из полипропиленового каната «Викинг» квадратного сечения 140x140 мм. Имеет стальной сердечник диаметром 10 мм. Плетёная конструкция обеспечивает устойчивость к истиранию. Канат не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей и перепадам температур. Чтобы канат не распускался на пряди, его концы зафиксирована специальной термоусадочной трубкой. Страховочная цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6, крепится к балке при помощи якорной скобы и винт кольца. Сиденье гнездо состоит из стальной рамы в обмотке из 3-прядного каната диаметром 19мм и сетки, выполненной из 4-прядного армированного каната диаметром 16мм.
           Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
[bookmark: _GoBack]Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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