Качели «Ласточка-7» парковые

Внешний вид изделия:
[image: Качели «ЛАСТОЧКА-7» ПАРКОВЫЕ АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ):3260х600х2500 мм
Размер зоны безопасности/ зоны приземления: 3260х7400 мм
Высота падения: 1380 мм
Возрастные ограничения: от 14 лет
Допустимое количество: 2 чел
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/kacheli-lastochka-7-parkovye/

Комплектация: деревянные опоры – 4 шт., балка – 1шт, распорка – 2шт, подвес – 3 шт, цепь – 2шт, страховочная цепь – 2шт, сиденье – 1 шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные опоры диаметром от 160 мм. Крепление оборудования выполняется к несущей поверхности: используются опорные пластины и анкерные болты, которые обеспечивают жёсткую фиксацию и устойчивость при эксплуатации. Балки и распорки  диаметром от 160мм. Тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Распорки крепятся к столбам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Балка крепится к распоркам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Отверстия закрыты пластиковой заглушкой.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Крепление подвеса сквозное с помощью шарнирного подвеса из нержавеющей стали. Шпилька М12, гайка со стопорным кольцом, отверстия закрыты пластиковой заглушкой. Страховочная цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6, крепится к балке при помощи якорной скобы и винт кольца. Сиденье изготовлено из полипропиленового каната «Викинг» квадратного сечения 140x140 мм. Имеет стальной сердечник диаметром 10 мм. Плетёная конструкция обеспечивает устойчивость к истиранию. Канат не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей и перепадам температур. Чтобы канат не распускался на пряди, его концы зафиксирована специальной термоусадочной трубкой. На цепь надета резиновая оплетка длиной 1 м, для безопасности рук ребенка.
          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
[bookmark: _GoBack]Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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