Парковая лежанка двусекционная
Внешний вид изделия:
[image: Парковая лежанка двухсекционная АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2200х2300х1000мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/parkovaya-lezhanka-dvuhsekczionnaya/

Комплектация: Деревянная стойка – 6шт, балка – 3шт, перекладина – 2шт, лежанка-гамак – 2шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянная стойка  изготовлена из бревна диаметром от 140мм. Глубина бетонирования в грунт 1000мм. Балки и перекладины изготовлены из бревна диаметром от 120мм. Материал — древесина акации (робинии) сорт AB, влажность не более 12%. Поверхность — строганая, без сучков и трещин, влияющих на несущую способность. Торцы — ровно опилены, без сколов. Балки крепятся к перекладинам. Перекладины крепятся к стойкам. Крепление осуществляется усиленной шпилькой М16, гайкой со стопорным кольцом. Соединение закрывается пластиковой заглушкой. Заглушка плотно прилегает к поверхности древесины и металла, исключая попадание влаги в узел.
[bookmark: _GoBack]Лежанка –гамак состоит из 6-прядного высокопрочного армированного каната диаметром 16мм и перекладин, выполненных из HPL. На канат установлены соединители, которые изготовлены из полиамида и имеют рифлёное антискользящее покрытие. Такая конструкция выдерживает большие нагрузки и обеспечивает надёжное использование. Крепится к балкам и перекладинам при помощи винт кольца и якорной скобы. 
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2.
          Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52169‑2012 («Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний») и ТР ЕАЭС 042/2017 («О безопасности оборудования для детских игровых площадок»). Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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