Спортивный комплекс №3

Внешний вид изделия:
[image: Спортивный комплекс № 3 АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4700х2680х2350 мм
Размер зоны безопасности: 6700х5680 мм
Размер зоны приземления: 7700х6680 мм
[bookmark: _GoBack]Высота падения: 2200 мм
Возрастные ограничения:  от 6 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/sportivnyj-kompleks-№-3/

Комплектация: Столб  - 3шт, балка - 3шт, сетка -2шт, нити с подвесами -7шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные столбы диаметром от 140 мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм. Балки диаметром от 140 мм. Поверхность гладкая, безопасная. Балки крепятся к столбам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Отверстия закрыты пластиковой заглушкой. 
Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов. Канат крепится к столбам при помощи винт кольца и якорной скобы. Сиденье-диск изготовлено из высокоплотного TPE, изготовленного методом литья под давлением (термопластичный эластомер), оснащенного вставкой из металлической пластины. 
Вся крепежная фурнитура имеет повышенный класс прочности.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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