Скамейка «Хуторок»

Внешний вид изделия:
[image: Бревно препятствие АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1800х300х400 мм
Допустимое количество : 3 человека
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/skamejka-hutorok/

Комплектация: Бревно - 1шт, пенек – 2шт, грунтозацеп 1 - 2шт

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные бревно и пеньки  диаметром от 180 мм. Тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Бревно фиксируется к пенькам двумя шурупами-глухарями М10. Отверстия закрыты пластиковой заглушкой. 
Грунтозацепы изготовлены из трубы диаметром 33мм, толщина стенки 2,8мм. Зацепы крепятся к пенькам при помощи саморезов. Глубина бетонирования в грунт 350 мм.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2.
[bookmark: _GoBack]Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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