СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ

Внешний вид изделия:
[image: Солнечные часы АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 300х300х700мм
Размер зоны безопасности: 2300х2300мм
Размер зоны приземления: 3300х3300мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/solnechnye-chasy/

Комплектация: стойка – 1шт, циферблат – 1шт, гномон -1шт. 
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Вертикальные элементы из строганой древесины. Сечение — круглое, стойки диаметром от 120 мм. Глубина бетонирования стойки 600мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Все тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная. 
[bookmark: _GoBack]Циферблат — круглый диск из строганой доски уложенной в 2 слоя, общей толщиной 50мм, с нанесённой разметкой: по периметру расположены арабские цифры от 1 до 12, соответствующие часовым делениям. Цифры нанесены методом фрезеровки. Выкрашены контрастным тёмным цветом для хорошей читаемости на светлом фоне древесины. Гномон — вертикальный брусок круглого сечения, жёстко закреплён в центральной части циферблата. Его высота подобрана пропорционально диаметру циферблата для корректного формирования тени в средних широтах.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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