Стол с двумя лавками
Внешний вид изделия:
[image: Стол с двумя лавками АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры стола (ДхШхВ): 1800х800х750мм
Габаритные размеры стола (ДхШхВ): 1800х400х450мм
Допустимое кол-во: 6 человек
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/stol-s-dvumya-lavkami/

Комплектация: Каркас стола-1шт, каркас лавок-2шт, обшивка каркаса стола-шт, обшивка каркаса лавки-шт. 

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Обшивка  выполнена из обрезных досок толщиной 50мм. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Обшивка крепится к каркасам при помощи конструкционных саморезов.
Каркасы стола и лавок выполнен из профильной трубы сечением 40х20 мм с толщиной стенки 3 мм и стального уголка марки Ст3.  Опорные элементы каркасов заглубляются в грунт с последующим бетонированием; глубина бетонирования составляет 500 мм.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
[bookmark: _GoBack]Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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