Тренажер РОБИНИЯ 3.

Внешний вид изделия:
[image: ТРЕНАЖЕР РОБИНИЯ № 3]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 900х900х1800 мм
Размер зоны безопасности: 2900х2900 мм
Размер зоны приземления: 3900х3900 мм
Возрастные ограничения:  от 14 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/trenazher-robiniya-№-3/

Комплектация: Тренажер отгружается в сборе. 

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянный столб диаметром от 140 мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм. Поверхность гладкая, безопасная. 
Перекладина выполнена из стальной трубы диаметром 33 мм, толщина стенки 2,8 мм. Крепится к деревянному столбу саморезами из нержавеющей стали.  Сиденье и спинка выполнены из антивандального HPL-пластика, устойчивого к температурным перепадам и погодным условиям. Ручка изготавливается из термоэластопласта, имеет рифлёную поверхность для удобного хвата, на конце изделия — декоративный элемент, не позволяющий руке соскальзывать.  Поворотные элементы оснащены подшипниковым механизмом, заключённым в корпус, который не требует смазки или технического обслуживания. Это обеспечивает их длительный срок службы. Все используемые саморезы из нержавеющей сталь, закрытые пластиковыми колпачками.
Уличный тренажер предназначен для выполнения упражнений, направленных на укрепление мышц рук, спины и пресса.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
[bookmark: _GoBack]Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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