Тренажер РОБИНИЯ 6.

Внешний вид изделия:
[image: ТРЕНАЖЕР РОБИНИЯ № 6]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 750х750х1800 мм
Размер зоны безопасности: 2750х2750 мм
Размер зоны приземления: 3750х3750 мм
Возрастные ограничения:  от 14 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/trenazher-robiniya-№-6/

Комплектация: Тренажер отгружается в сборе. 

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянный столб диаметром от 140 мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм. Поверхность гладкая, безопасная. 
Перекладина выполнена из стальной трубы диаметром 33мм, толщина стенки 2,8мм. Крепится к деревянному столбу саморезами из нержавеющей стали.  Сиденье и спинка выполнены из антивандального HPL-пластика, устойчивого к температурным перепадам и погодным условиям. Ручка изготавливается из термоэластопласта, имеет рифлёную поверхность для удобного хвата, на конце изделия — декоративный элемент, не позволяющий руке соскальзывать.  Поворотные элементы оснащены подшипниковым механизмом, заключённым в корпус, который не требует смазки или технического обслуживания. Это обеспечивает их длительный срок службы. Все используемые саморезы из нержавеющей сталь, закрытые пластиковыми колпачками.
Уличный тренажер предназначен для развития грудных мышц, плеч и трицепсов.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
[bookmark: _GoBack]Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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