Панель «Календарь»

Внешний вид изделия:
[image: Панель «КАЛЕНДАРЬ» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 970х220х1200 мм
Размер зоны безопасности: 2970х2200 мм
Размер зоны приземления:  3970х3200  мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/panel-kalendar/
Комплектация: Деревянная стойка – 2шт, панель – 11шт, диск календаря – 3шт, указатель даты – 1шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Панель‑основание. Плоский элемент из строганной доски толщиной 40 мм. Поверхность — гладкая, без заусенцев, кромки — со снятой фаской. На лицевой стороне — разметка под диски и неподвижный треугольный указатель даты. Крепление панели к стойкам — шурупами из нержавеющей стали (не менее 4 точек крепления на сторону).
Диски календаря. Три вращающихся диска (дата, месяц, день недели) из HDPE (полиэтилен высокой плотности) толщиной не менее 12–15 мм. Нанесение разметки — методом фрезеровки с последующей очисткой кромок. Цифры и сокращения — крупные, высота шрифта не менее 12–15 мм, контраст — не менее 70% для обеспечения видимости детьми с ослабленным зрением. Ось вращения — из нержавеющей стали Ø25 мм; подшипники — закрытые, пыле‑ и влагозащищённые, по одному на ось.
Указатель даты. Неподвижный треугольный элемент из HDPE толщиной не менее 12–15 мм. Крепление — к панели на шурупах из нержавеющей стали; кромка — со снятой фаской.
 Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
[bookmark: _GoBack]Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
image1.jpeg




