Панель «Крестики-нолики»

Внешний вид изделия:
[image: Панель «КРЕСТИКИ НОЛИКИ» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 970х160х1200 мм
Размер зоны безопасности: 2970х2160 мм
Размер зоны приземления: 3970х3160 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/panel-krestiki-noliki/

Комплектация: Деревянная стойка – 2шт, панель – 4шт, ось с поворотными блоками – 3шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные стойки изготовлены из бревна диаметром от 140мм. Глубина бетонирования 800мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Панель изготовлена из обрезной доски толщиной 40мм.  Надпись нанесена методом фрезеровки. Панель закреплена к столбам шурупами из нержавеющей стали.
            Поворотные блоки — поворотная квадратная рамка с осью вращения в центре. Ось — из нержавеющей стали Ø25 мм. Наружная поверхность оси матовая. Отсутствие острых кромок, заусенцев, расслоений, трещин. На лицевой стороне блока крестики, на оборотной— нолики. Надпись - фрезеровка с заполнением чёрным полимером. Ось с поворотными блоками вставляются в пазы столбов.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
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