Архитектурная форма «Мишка с балалайкой»
Внешний вид изделия:
[image: Архитектурная форма «МИШКА С БАЛАЛАЙКОЙ»]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х1200х2200 мм
Размер зоны безопасности: 3200х3200 мм
Размер зоны приземления: 4200х4200 мм
Высота падения: 2000 мм
Допустимое кол-во детей: 2 человека
Возрастные ограничения:  от 14 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/arhitekturnaya-formamishka-s-balalajkoj/

Комплектация: Арт объект отгружается полностью в сборе.

Изделие представляет собой стилизованную фигуру сидящего медведя в «игрушечной» пластике (по мотивам богородской резьбы). Основные элементы: корпус (туловище и голова) — выполнен из цельного массива дуба, сохраняет выразительную текстуру годовых колец и характерную «рубленую» пластику;
лапы и стопы — массивные, с чёткими гранями, обеспечивают устойчивость и подчёркивают декоративность образа;
декоративный аксессуар — стилизованный предмет (имитация балалайки/шеста) из отдельного бруска светлого дерева, закреплённый в передних лапах; выполнен из дерева робинии (псевдоакации) , это дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
основание — нижняя часть массива дуба с минимальной подрезкой для устойчивости;
декоративные элементы — шапочка (красно‑белое сочетание) и вставки (зелёные «штаны») из окрашенного массива, интегрированные в композицию. 
Основной материал изготовления — массив дуба с плотностью не менее 650 кг/м³. Влажность древесины — не выше 18%, обеспеченная методом естественной сушки. У бревна отсутствует гниль, трухлявость, крупные сквозные трещины; допускаются сучки диаметром до 40 мм, не влияющие на прочность. Технология обработки поверхности предусматривает многоэтапную шлифовку абразивными материалами с последовательным уменьшением зернистости  до достижения нормированной гладкости. В труднодоступных зонах и на криволинейных участках применяется ручная обработка щётками с ворсом из нейлона либо латуни — это позволяет раскрыть текстуру дуба без повреждения волокон. Все кромки и стыковые соединения подвергаются скруглению, исключены острые заусенцы, сколы и выступающие волокна.
[bookmark: _GoBack]Канатный элемент изготовлен из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов. Крепится при помощи винт кольца и якорной скобы.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2.
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