Урна «Мусорный маг»
Внешний вид изделия:
[image: Урна «Мусорный маг» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 400х400х650 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Вкладыш в наличии
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/urna-2/

Комплектация: Урна в сборе – 1шт, бак-вкладыш – 1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Отдельно стоящая прямоугольная урна с облицовкой под кирпич и внутренним вкладышем.
Обшивка из строганой доски толщиной 40 мм, установленной горизонтально с зазором 5–10 мм, формируя ритмичную фактуру «кирпичной кладки». Поверхность — гладкая, тщательно отшлифованная, без задиров и острых кромок. Торцы — со снятой фаской 5×5 мм. Доски устанавливаются с зазором 5–10 мм, формируя ритмичную фактуру. Закреплены при помощи конструкционных саморезов.
[bookmark: _GoBack]Каркас из листовой стали толщиной 4 мм, сваренной в жёсткую прямоугольную оболочку.  Сварные швы с зачисткой, без острых кромок и заусенцев. 
Бак‑вкладыш из оцинкованной стали толщиной 0,8–1,0 мм. Форма — прямоугольная с отбортовкой по верхнему периметру для плотной посадки в корпус. Дно — плоское. Кромки — завальцованы для исключения заусенцев.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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