АВТОЗАПРАВКА 1

Внешний вид изделия:
[image: АВТОЗАВПРАВКА 1 АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 200х440х1080мм
Размер зоны безопасности: 2200х2440мм
Размер зоны приземления: 3200х3440мм
Допустимое количество детей: 1 человек
Возрастные ограничения:  от 1-7 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/avtozavpravka-1/

Комплектация: стойка – 1шт, топливный пистолет – 1шт, панель – 1шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Вертикальные элементы из строганой древесины. Сечение — круглое, стойки диаметром ориентировочно 140-160 мм. Глубина бетонирования стойки  900-1000мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Все тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная. 
Имитация топливного пистолета на гибком держателе: декоративный гибкий шланг — армированный ПВХ‑шланг Ø25 мм, длина 600–800 мм, устойчив к многократным изгибам. Рукоятки: металлический корпус с полимерным покрытием, эргономичная рукоятка, курковый механизм без подачи жидкости. Крепёжная пластина — сталь 2 мм, крепление к стойке шурупами из нержавеющей стали. Декоративная панель: влагостойкая фанера ФСФ 15-18мм.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
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