Деревянный боллард 
Внешний вид изделия:
[image: Деревянный боллард АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 100х100х450мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/derevyannyj-bollard/

Комплектация: Деревянный столб – 1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянный столб изготовлен из бревна диаметром от 100мм. Глубина бетонирования в грунт 500мм. Указатель нанесен атмосферостойкой лакокрасочной композицией, предназначенной для наружных работ и обладающей повышенной стойкостью к воздействию ультрафиолетового излучения, что обеспечивает сохранение эксплуатационных и декоративных свойств покрытия в условиях открытой атмосферы.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2.
[bookmark: _GoBack]          Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52169‑2012 («Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний») и ТР ЕАЭС 042/2017 («О безопасности оборудования для детских игровых площадок»). Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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