Деревянный столб с указателями направления 
Внешний вид изделия:
[image: Деревянный столб с указателями направления 1 АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1000х1000х2000мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/derevyannyj-stolb-s-ukazatelyami-napravleniya-1/

Комплектация: Деревянный столб – 1шт, указатель – 4шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянный столб изготовлен из бревна диаметром от 140мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000мм. Указатель выполнен из обрезной доски (толщина — 40 мм). Поверхность тщательно отшлифована; сколы и иные дефекты отсутствуют. Поверхность гладкая, травмобезопасная. Указатель закреплен к столбу шурупами из нержавеющей стали.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
[bookmark: _GoBack]          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2. Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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