Диск с эффектами 3

Внешний вид изделия:
[image: Диск с эффектами 3 АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 600х200х1600 мм
Размер зоны безопасности: 2600х2200 мм
Размер зоны приземления:  3600х3200  мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/disk-s-effektami-3/

Комплектация: Деревянная стойка – 2шт, диск – 1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные стойки изготовлены из бревна диаметром от 140мм. Глубина бетонирования 800мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Диск с эффектами изготовлен из  HDPE. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение. Лицевая поверхность — светло‑серая либо белая, матовая, устойчивая к выгоранию. На диск нанесён чёрно‑белый узор  концентрических окружностей (ширина полос 20–40 мм) методом фрезеровки. Диск вращается благодаря подшипникам. Они закрытые, пыле‑ и влагозащищённые. Крепление диска — на фланцевых держателях.
 Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
[bookmark: _GoBack]Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
image1.jpeg




