Скамья из бревна
Внешний вид изделия:
[image: Скамья из бревна АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1000х400х400 мм
Допустимое кол-во:2 человека
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/skamya-iz-brevna/

Комплектация: Бревно– 1шт, ножки – 2шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянное бревно диаметром 400мм. Тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная.
Ножки выполнены из стальной трубы диаметром 33,5мм, толщина стенки 3мм. Заглубляются в грунт с последующим бетонированием; глубина бетонирования составляет 500 мм. Закреплены к бревну шурупами из нержавеющей стали.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2
[bookmark: _GoBack]Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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