Домик «САПСАН»
Внешний вид изделия:
[image: Домик «САПСАН» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1820х1640х2060мм
Размер зоны безопасности: 3820х3640мм
Размер зоны приземления: 4820х4640мм
Возрастные ограничения:  от 3-7 лет
Высота падения: 300мм.
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/domik-2/

Комплектация: стойка –8шт, крыша – 1шт, ограждение – 2компл, настил пола – 1компл,  столик – 1шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Стойки - брусья круглого сечения из строганой древесины; торцы обработаны, кромки скруглены для исключения травмирования. Диаметр – от 120 мм. Глубина бетонирования стоек 1000мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. 
Ограждение, крыша, столешница и настил пола изготовлены из строганой доски толщиной 40мм. Влажность материала — в диапазоне 16–18% (достигается за счёт контролируемой естественной сушки). Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. Декоративные элементы крыши «черепица» из древесины толщиной 20мм. Крепление шурупами из нержавеющей стали.
[bookmark: _GoBack]Стены— выполнены в имитации бревенчатой кладки: горизонтальные строганые планки с полукруглым профилем формируют рельефную поверхность. Торцы планок — с закруглёнными кромками, стыки — без зазоров, препятствующих застреванию пальцев. Декоративные фигурки птиц (2 шт.) — размещены на коньке крыши; выполнены из того же массива; крепление — на штифтах с фиксацией клеем и винтами М6; кромки — скруглённые, без острых граней.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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