Парковые качели «Ласточка-12»

Внешний вид изделия:
[image: Качели «ЛАСТОЧКА-12» ПАРКОВЫЕ АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3400х2080х2790 мм
Размер зоны безопасности/ зоны приземления: 3400х7770 мм
Высота падения: 1535 мм
Возрастные ограничения: от 14 лет
Допустимое количество: 2 чел
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kacheli-lastochka-12-parkovye/

Комплектация: деревянные опоры – 4 шт., подвес – 3 шт, сиденье Викинг с цепями – 1 шт., балка – 1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные столбы диаметром от 140 мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм. Балки диаметром от 140 мм. Поверхность гладкая, безопасная. Балки крепятся к столбам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Отверстия закрыты пластиковой заглушкой.
Цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6. Сиденье изготовлено из полипропиленового каната «Викинг» квадратного сечения 140x140 мм. Имеет стальной сердечник диаметром 10 мм. Плетёная конструкция обеспечивает устойчивость к истиранию. Канат не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей и перепадам температур. Чтобы канат не распускался на пряди, его концы зафиксирована специальной термоусадочной трубкой. На цепь надета резиновая оплетка длиной 1 м, для безопасности рук ребенка.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Крепление подвеса сквозное с помощью шарнирного подвеса из нержавеющей стали. Шпилька М12, гайка со стопорным кольцом, отверстия закрыты пластиковой заглушкой. Цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6. 
           Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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